**Инструкция: Как привязать номера сим карт для базы и ровера**

**South S82V.**

Чтобы забить номера, нужно переводить приемник в режим конфигурации. Именно GPRS модема. Это когда приемник подключен по COM-порту. Затем, зажав обе кнопки, ждем трех морганий и доводим лампочку до знака со спутниками. Оставляем в таком режиме. В программе H82GPSAssistant выбираем вкладку Network Setting. Открываем порт. Выбираем GSM и вводим номера. После нажимаем Set. Ждем когда применятся все параметры. Далее закрываем порт.

ВНИМАНИЕ! Номера нужно вводить через +7. после закрытия порта обязательно нажать один раз кнопку вкл/выкл на приемнике. Приёмник применит настройки и включится. Теперь можно выключать приемник и отключать СОМ-кабель. Номера приняты и он готов к работе.

ВАЖНО помнить, что при вводе номеров для базы - нужно вводить одинаковые номера - номер, который будет на сим стоящей в ней. При вводе для ровера - в пункт «ровер» мы вводим номер сим, который будет стоять в нем, а в пункт база, который стоит в базе.